**使用遥控器进入配网的方法**

1，进入云端配网和局域网本地控制的方法：（数据码：02）

遥控器设定为制冷模式，设定自动风速，设定温度**25°C**,负离子ION开启,LOUVER开启，SLEEP开启，10内快速按键”SWING”20次以上。WIFI图标（自动模式图标）闪烁，连接上路由器或云端后WIFI图标（自动模式图标）正常显示，没连接上路由器或云端WIFI图标（自动模式图标）不显示

2，进入本地AP控制的方法：（数据码：03）

遥控器设定为制冷模式，设定自动风速，设定温度**26°C**,负离子ION开启,LOUVER开启，SLEEP开启，10内快速按键” SWING”20次以上。WIFI图标（自动模式图标）闪烁，表示空调处于AP直连控制模式。